Tầng thượng: Mái tôn che máy nước nóng diện tích: 4.7*4.3 m2
Tầng 9: 
· Mái tôn diện tích 5.5*4m2
· Tường cửa đi ra vào nứt dọc (2+1)m từ 1-3mm
· Nứt dọc dầm 1,3m từ 2-3mm
· Nứt ngang dầm 0.3m từ 2-3mm
· Tường bên trái cửa đi thang máy nứt dọc tường (0.3+0.6+0.8+1) từ 1-2mm
· Nút dọc tường Phòng 902 diện tích (2.6*0.15) <2mm
Tầng 8: 
Phòng ăn nhỏ 1: 
· Cửa kính nứt: KT 1,4*0,45
· Cửa sổ kính gãy khung KT: 1,5*0,5,  vỡ kính KT 1,45*0,45
Phòng 2 lớn 2:
· Kính cửa sổ 1 tấm KT: 1,5*0,4, 1 tấm 7,6*0,3
· 3 tay khóa cửa
Tầng 7:
Phòng 706:Trần thạch cao: 2,05*1,75
· Cửa sổ 1,2*1,6
· Kính cửa sổ 2 tấm 0,6*1,5
Phòng 705: - Cửa sổ KT 1,6*0,6
· Bể kính: 1,5*0,6
Phòng 703: trần thạch cao KT 1,65*1,75
Phòng 704: Trần thạch cao: 1,7*2,1
Tầng 6: Phòng 606 kính cửa sổ KT: (1.5*0.6)*2 tấm
Trần thạch cao: 1,7*1,6m
Tầng 5: Tường bên trái cửa đi thang máy nứt dọc 4*0,8m:  > 2mm
Cửa sổ khó đóng mở, gãy 1 tay khóa cửa sổ
Tầng 4: Tường đi cửa thang máy nứt dọc 2,6m từ 1-2mm
Phòng 402 bể kính 0,4*1,2: 1 tấm
Cột bên phải cửa đi P402: nứt dọc 0,8m:  <2mm cột BTCT: 0,3*0,45*2,6
Vỡ cửa kính cuối hành lang KT 1,5*0,3
Phòng 406: vỡ kính cửa sổ: 1,5*0,3
Tầng 3:
· Bay tôn KT: 8*4,7 ( xà gồ…)
· Vỡ kính ngăn phòng 1,1*2m
· Vỡ kính ngăn khu giặt và phòng ngủ: 4,7*2,6m
· Trần thạch cao: 8*4,7m
m2


