CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026
PHIẾU ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU 

HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, 

GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

SỐ 01/GD

Công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao
Địa điểm:
Xã Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng
    Kính gửi: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ;

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng như sau:

- Đối tượng nghiệm thu: Thi công hoàn thành Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao. 

- Thời gian bắt đầu nghiệm thu: 14h00' ngày     tháng     năm 2026.
- Địa điểm: Tại hiện trường công trình.

	
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sĩ Sơn

	Tên đơn vị
	Thời gian nhận
	Người nhận
	Ký nhận

	Chủ đầu tư
	10h00 ngày     /    /2026
	Nguyễn Quốc Việt
	


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày     tháng      năm 2026
BIÊN BẢN SỐ 01/GD
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,

GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao.
Địa điểm: Xã Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng
1. Đối tượng nghiệm thu: 

- Thi công hoàn thành Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ.
- Bà: Phạm Thị Ngoan


- Chức vụ: Tổng giám đốc

- Ông: Phạm Hà Thanh


- Chức vụ: Trưởng phòng QLN&CT

- Ông: Nguyễn Quốc Việt

- Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư

b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn.

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn


- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa


- Chức vụ: Kỹ thuật thi công 

3. Thời gian nghiệm thu :


Bắt đầu : 14h00' ngày      tháng      năm 2026.

Kết thúc : 16h30' ngày      tháng      năm 2026.
Tại: Tại hiện trường công trình.
4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 03-QLN/2026/HĐTCXD ngày 29/6/2026 về việc thi công công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ và Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn.

- Nhật ký thi công công trình;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng khi thi công và nghiệm thu: hệ thống TCVN.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng số 01/GD ngày      /    /2026;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng thuộc giai đoạn thi công;

b) Về khối lượng thực hiện: Theo phụ lục nghiệm thu KL đính kèm.

c) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng: Đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu thiết kế duyệt và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

d) Các ý kiến khác: Không.

e) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng: Đồng ý nghiệm thu.

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG


	KỸ THUẬT CHỦ ĐẦU TƯ

Nguyễn Quốc Việt
	KỸ THUẬT THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa


NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

Ngày      tháng      năm 2026
1. Đối tượng nghiệm thu: Thi công hoàn thành Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao.
2. Thành phần tham gia

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ.
- Ông: Nguyễn Quốc Việt

- Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư
b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn.

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa


- Chức vụ: Kỹ thuật thi công
3. Khối lượng nghiệm thu:

	TT
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	Theo hợp đồng
	Thực hiện đến kỳ trước
	Nghiệm thu kỳ này

	I
	Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao
	
	
	
	

	1
	Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I
	100m3
	8,2385
	
	8,2385

	2
	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3
	m3
	111,9755
	
	111,9755

	3
	Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung tích gầu 0,65m3, 1 máy đào kết hợp máy đầm đất cầm tay - độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	7,0754
	
	7,0754

	4
	Phao thép phục vụ máy thi công
	ca
	7,0285
	
	7,0285

	5
	Nhân công lắp ghép tháo dỡ phao thép
	công
	3,0
	
	3,0

	6
	Dọn dẹp mặt bằng
	100m2
	2,8725
	
	2,8725

	II
	Di chuyển máy móc, thiết bị đến công trường
	 
	 
	 
	 

	1
	Ô tô đầu kéo vận chuyển máy đào đi và về
	ca
	2,0
	
	2,0

	2
	Rơ mooc vận chuyển máy đào đi và về
	ca
	2,0
	
	2,0

	3
	Ô tô gắn cần trục 10T vận chuyển phao thép đi và về
	ca
	2,0
	
	2,0


4. Kết luận:

Khối lượng nghiệm thu làm cơ sở tính giá trị nghiệm thu (quyết toán) công trình.

	KỸ THUẬT CHỦ ĐẦU TƯ

Nguyễn Quốc Việt
	KỸ THUẬT THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa


