CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----------------------
HỢP ĐỒNGKINH TẾ
Số: 15062026/HĐKT/ĐS-A&M

Căn cứ Bộ luật Dân sự số: 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Luật Thương mại năm 2005 đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2006; 
Căn cứ nhu cầu và khả năng cung ứng của hai bên.
Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2026, tại văn phòng Công ty TNHH Thương Mai và Dịch vụ Vicoci Việt Nam, chúng tôi gồm có: 
[bookmark: _Hlk152259002]Bên A (Bên mua): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Đại diện      : Ông Nguyễn Sĩ Sơn                          Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ        : Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế  : 0202111150
Tài khoản số  : 07898888 tại Techcombank chi nhánh Hải Phòng.
Tài khoản số  : 13456.888.888 tại ACB chi nhánh Hải Phòng.

Bên B (Bên bán): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU A&M
Đại diện   	   : Bà Nguyễn Thị Nguyệt            	    Chức vụ: Giám đốc	
Địa chỉ           : Số 24 ngõ 66, Tổ 16 phố Hưng Phúc, Phường Yên Sở, Thành Phố Hà Nội
Mã số thuế	   : 0105502744
Điện thoại      : 0110831286
[bookmark: OLE_LINK1]Tài khoản số  : 8868999888
Tại                 : Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Hai Bà Trưng – PGD Hoàng Mai	
ĐIỀU 1: PHẠM VI HỢP ĐỒNG:
1.1: Bên A và Bên B đồng ý thực hiện hợp đồng Cung cấp màn hình led P2.5 trong nhà. Nội dung chi tiết được thể hiện rõ trong bản phụ lục hợp đồng kèm theo. 
   1.2 Tồng giá trị hợp đồng là: 440.030.880 VNĐ 
Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu, không trăm ba mươi nghìn, tám trăm tám mươi đồng./.
Giá đã bao gồm thuế GTGT
ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHUNG
2.1.HÀNG HÓA:
- Đơn giá này là đơn giá cố định và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng.
- Tất cả các thiết bị đều mới 100%, nguyên đai nguyên kiện theo đúng tiêu chuẩn, ký mã hiệu của nhà sản xuất và yêu cầu của bên B.
2.2. ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT:
     - Bên B chịu trách nhiệm giao hàng tại công trình của bên A
     - Địa điểm: Xã Nghi Dương TP Hải Phòng
- Thời gian lắp đặt dự kiến: 02-03 ngày kể từ ngày bên B nhận được tiền tạm ứng lần 1 từ bên A.
Thời gian bảo hành:
      Thời gian bảo hành cho các sản phẩm do bên B cung cấp là 12 tháng kể từ ngày 2 bên kí biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc theo hợp đồng. Bên B có trách nhiệm  bảo hành hoàn toàn 100% nếu thiết bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, lỗi linh kiện.
2.3.2  Điều kiện bảo hành:
- Bên B có trách nhiệm bảo hành vô điều kiện với những thiết bị được xác định do lỗi của nhà sản xuất, lỗi linh kiện.
    - Bên B không chịu trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp:
+ Hỏng do rơi vỡ tác nhân bên ngoài nói chung, điện áp sai quy định, quá công suất hoặc bị cháy nổ.
+ Do tác động của môi trường như: thiên tai, hỏa hoạn, môi trường quá ẩm, các tác động vật lý khác gây trực tiếp lên sản phẩn bên B cung cấp.
+ Sản phẩn bên B cung cấp đã hết thời gian bảo hành.
- Khi sự cố xảy ra hai bên xác định và thống nhất nguyên nhân lỗi và được thống nhất bằng văn bản và có xác thực hai bên liên quan.
2.3.3 Kinh phí bảo hành:
- Nếu lỗi do bên A và không được quy định trong điều kiện bảo hành thì kinh phí bảo hành do bên A chịu trách nhiệm hoàn toàn, nằm trong phạm vi bảo hành.
- Nếu lỗi do bên B được quy định trong điều kiện bảo hành thì kinh phí bảo hành do bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn.
ĐIỀU 3: THANH TOÁN
3.1 Tổng giá trị hợp đồng:  440.030.880 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu, không trăm ba mươi nghìn, tám trăm tám mươi đồng./.)
Thanh toán : 2 đợt
- Đợt 1: Bên A tạm ứng 70% giá trị của hợp đồng, tương đương 308.021.616 VNĐ (Ba trăm linh tám triệu, hai mươi mốt nghìn, sáu trăm mười sáu đồng/.) ngay sau khi 2 bên ký kết hợp đồng.

- Đợt 2: Bên A thanh toán nốt 30% giá trị hợp đồng, tương đương  132.009.264 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu, không trăm linh chín nghìn, hai trăm sáu mươi bốn đồng./.) trong vòng 03 ngày kể từ ngày bên B hoàn thiện xong..
3.2 Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
Chủ Tài Khoản : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU A&M
Số Tài Khoản    : 8868999888
Tại                      : Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Hai Bà Trưng – PGD Hoàng Mai
ĐIỀU 4: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
4.1. Quyền hạn và trách nhiệm của Bên A:
- Nhận hàng đúng thời hạn, địa điểm, chủng loại và số lượng đã được quy định tại các điều khoản trong hợp đồng này.
- Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 3 nêu trên.
4.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Bên B:
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]-  Giao hàng đúng thời hạn, địa điểm, chủng loại và số lượng cho Bên A.
-  Hỗ trợ kỹ thuật cài đặt và bàn giao cho bên A
- Cung cấp Hoá đơn tài chính hợp lệ, chứng nhận CO/CQ của hàng hoá, biên bản nghiệm thu.
- Nhận tiền thanh toán từ Bên A theo thời hạn được quy định tại Điều 3 nêu trên. 
- Có quyền yêu cầu Bên A, tạo điều kiện thuận lợi về không gian và thời gian, địa điểm lắp đặt, cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ và bàn giao vận hành.
ĐIỀU 5: PHẠT VÀ BỐI THƯỜNG
- 	Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trong hợp đồng này không được đơn phương hủy bỏ hợp đồng và hợp đồng có hiệu lực từ khi hai bên đặt cọc và nhận đặt cọc (tức là từ khi hai bên hoàn thành trách nhiệm của mình đối với thanh toán lần 1). Bên nào không thực hiện đúng hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt 12% giá trị hợp đồng.
ĐIỀU 6: PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG:
· Phụ lục hợp đồng là phần không thể tách rời hợp đồng này, có giá trị pháp lý ngang nhau.
· Phụ lục là phần mô tả chi tiết thông số kỹ thuật và chi tiết của hợp đồng này.
ĐIỀU 7: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG.
- Việc không thực hiện hoặc chậm trễ của bất kỳ Bên nào đối với bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp đồng do sự bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn,dịch bệnh, hoặc các lý do khác ngoài phạm vi kiểm soát của mình sẽ không được xem là vi phạm Hợp đồng.
 - Từ khi sự kiện xảy ra ngăn cản việc thực hiện Hợp đồng. Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản trong vòng 3 ngày sau khi sự việc xảy ra và trong mọi trường hợp với khả năng của mình, phải nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả đó một cách nhanh chóng và hợp lý.
ĐIỀU 8: CÁC KHOẢN THỎA THUẬN KHÁC.
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ Hợp đồng. Trong trường hợp có thay đổi hoặc bổ sung nội dung của Hợp đồng, hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau. Mọi sửa đổi đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của các Bên.
- Trường hợp tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên yêu cầu Toà án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết, án phí do bên thua chịu trách nhiệm thanh toán.
- Trong trường hợp hai bên đã thực hiện đầy đủ các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng thì hợp đồng này sẽ tự động thanh lý.
- Hợp đồng này được lập thành thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	           ĐẠI DIỆN BÊN B
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PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
Kèm theo hợp đồng kinh tế  Số:15062026/HĐKT/ĐS-A&M ngày 15/06/2026 giữa Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu A&M với Công Ty Tnhh Xây Dựng Định Sơn
	TT
	Tên hàng
	Thông số kỹ thuật hàng hoá
	MODEL
	Hãng sản xuất/Xuất Xứ
	ĐV
	SL
	ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
	THÀNH TIỀN
(VNĐ)

	
	
	MÀN HÌNH LED P2.5 – KT: 3200x1920mm
	
	
	
	
	
	

	1
	Màn hình LED trong nhà P2.5
	Màn hình LED trong nhà P2.5: KT 3200x1920mm
Thương hiệu MEIYAD
SMD: 2121/2020, Bóng đồng đế đồng
Tần số làm tươi: 3840Hz
Độ phân giải module  128*64 
Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao ) 7040x3360  
Độ sáng ;500/ 800cd
*Card thu tín hiệu
Dung lượng tải tối đa: 262.144 pixel (512*512)
Kết nối nhiều card: Card thu có thể được kết nối theo trình tự bất kỳ
Mức xám: 256~65536
Khoảng cách giao tiếp: Cáp mạng Super Cat5, Cat6 trong phạm vi 80 mét
Cổng: Nguồn DC 5V*2, cổng Ethernet  Gbps*2, HUB75E*12
Điện áp đầu vào: 4.0V-5.5V
Nguồn: 5V
Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền công nghệ được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.
* Nguồn  
- Đặc tính điện đầu vào:
Công suất đầu ra: 300W
Điện áp đầu vào: 200Vac~240Vac
Dải điện áp đầu vào: 176Vac~264Vac
Dải tần số: 47Hz~63Hz
Dòng điện đầu vào tối đa: 2.7A
Dòng điện khởi động: ≤65A, @220Vac
- Đặc tính điện đầu ra:
Điện áp đầu ra: 5.0V
Dòng điện định mức đầu ra: 60A
Dòng điện cực đại: 61A
Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền công nghệ được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015.
	P2.5 IN
HD-R712
YY-D-300-5
	MEIYAD/TQ
HUIDU/TQ
HUIDU/TQ
	m2
	6,14
	   11.200.000   
	     68.768.000

	2
	Bộ xử lý hình ảnh 
	Bộ xử lý hình ảnh Huidu HD- VP210H, quản lí đến 1.3tr điểm ảnh
	HD-VP210H
	HUIDU
	Cái
	1
	     3.000.000   
	       3.000.000 

	3
	Hệ khung sắt gia cố màn hình Led
	Khung sắt mạ kẽm kích thước theo kích thước màn hình, 
	 
	 
	m2
	6,14
	        950.000   
	       5.833.000 

	4
	Nhân công lắp đặt màn hình led
	Nhân công lắp đặt, hoàn thiện, bàn giao công nghệ
	 
	 
	m2
	6,14
	        750.000   
	       4.605.000 

	TỔNG CỘNG
	82.206.000

	THUẾ GTGT 8%
	6.576.480

	TỔNG THANH TOÁN
	88.782.480











	TT
	Tên hàng
	Thông số kỹ thuật hàng hoá
	MODEL
	Hãng sản xuất/Xuất Xứ
	ĐV
	SL
	ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
	THÀNH TIỀN
(VNĐ)

	
	
	MÀN HÌNH LED P2.5 – KT: 7040x3360mm
	
	
	
	
	
	

	1
	Màn hình LED trong nhà P2.5
	Màn hình LED trong nhà P2.5 KT: 7040x3360mm
Thương hiệu MEIYAD
SMD: 2121/2020, Bóng đồng đế đồng
Tần số làm tươi: 3840Hz
Độ phân giải module  128*64 
Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao ) 7040x3360  
Độ sáng ;500/ 800cd
*Card thu tín hiệu
Dung lượng tải tối đa: 262.144 pixel (512*512)
Kết nối nhiều card: Card thu có thể được kết nối theo trình tự bất kỳ
Mức xám: 256~65536
Khoảng cách giao tiếp: Cáp mạng Super Cat5, Cat6 trong phạm vi 80 mét
Cổng: Nguồn DC 5V*2, cổng Ethernet  Gbps*2, HUB75E*12
Điện áp đầu vào: 4.0V-5.5V
Nguồn: 5V
Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền công nghệ được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.
* Nguồn  
- Đặc tính điện đầu vào:
Công suất đầu ra: 300W
Điện áp đầu vào: 200Vac~240Vac
Dải điện áp đầu vào: 176Vac~264Vac
Dải tần số: 47Hz~63Hz
Dòng điện đầu vào tối đa: 2.7A
Dòng điện khởi động: ≤65A, @220Vac
- Đặc tính điện đầu ra:
Điện áp đầu ra: 5.0V
Dòng điện định mức đầu ra: 60A
Dòng điện cực đại: 61A
Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền công nghệ được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015.
	P2.5 IN
HD-R712
YY-D-300-5
	MEIYAD/TQ
HUIDU/TQ
HUIDU/TQ
	m2
	23,7
	   11.200.000   
	   265.440.000

	2
	Bộ xử lý hình ảnh 
	USB 3.0 đạt chuẩn SuperSpeed (USB3.0*1 hỗ trợ trình chiếu video 4k , 600mb/s ), Tương thích ngược
sử dụng (ARM cortex-A72 x 2  với bốn ARM Cortex-A53 ) sáu lõi, CPU 64-bit, được trang bị giải pháp Android 11.0. Tần số lên đến 1.8GHz. Sử dụng GPU Mail- T864, hỗ trợ giải mã cứng 4K H.265.
Hỗ trợ Wi-Fi 2.4G / 5G, hỗ trợ giao thức Wi-Fi 802.11b / g / n. 
Giao diện đầu vào HDMI
Hình thức giao diện: HDMI-A 
Tiêu chuẩn tín hiệu: HDMI 1.3 tương thích ngược 
Độ phân giải: Tiêu chuẩn VESA, ≤1920x1080@60Hz
Hỗ trợ đầu vào âm thanh
DVI, Hình thức giao diện: ổ cắm DVI-I
Tiêu chuẩn tín hiệu: 
Độ phân giải: Tiêu chuẩn VESA, PC đến 1920x1200, HD đến 1080p
SDI Hình thức giao diện: BNC
Tiêu chuẩn tín hiệu: SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI
Độ phân giải: Tiêu chuẩn VESA, ≤1920x1080@60Hz
Giao diện nguồn AC 100-240V, 50 / 60Hz
Giao diện đầu ra
Đầu ra mạng LAN, Cổng Gigabit Ethernet
Tốc độ truyền 1Gbps, được sử dụng để xếp tầng thẻ nhận, truyền luồng dữ liệu RGB.
Một cổng Gigabit Ethernet hỗ trợ khả năng tải 655.360 pixel.
Cổng đầu ra âm thanh kênh đôi TRS 3.5mm
Kết nối bộ khuếch đại công suất âm thanh cho bộ khuếch đại bên ngoài âm thanh công suất cao
Trang bị chức năng Wi-Fi, Trang bị  APP không dây .
Hỗ trợ điều khiển không dây IR.
Hỗ trợ cài đặt độ sáng, chức năng khóa phím.
Đặt trước lưu và sử dụng nhanh 8 kịch bản người dùng.
Hỗ trợ quản lý tập trung 
Màn hình ba cửa sổ
Đầu vào tối thiểu 2 * HDMI, 1 * DVI, 1 * SDI, 2 * RS232. 1* Lan, 1 sim 4G tích hợp, 1 * Ăng ten 4G,  2 Ăng ten WIFI. 1* nút khôi phục cài đặt gốc ( reset ). 1 kênh TRS 3.5mm
Đầu ra tối thiểu  8 cổng Gigabit
Khả quản lý tối đa 5,2 triệu pixel
2*TRS 3.5mm
Có điều khiển như điều khiển tivi
Điều khiển từ xa có chức năng dưới 
1. Phím đóng băng màn hình
2. Phím tăng giảm độ sáng màn hình
3. Phím phát chương trình trên USB
4. Phím chọn cổng DVI
5. Phím chọn HDMI 1
6. Phím chọn HDMI 2
7. Phím chọn DP
8. Phím chọn VGA
9. Phím chuyển đổi toàn màn hình, hoặc chia nhỏ màn hình
	HD-VP830
	HUIDU
	Cái
	1
	   15.000.000   
	     15.000.000 

	3
	Hệ khung sắt gia cố màn hình Led
	Khung sắt mạ kẽm kích thước theo kích thước màn hình
	 
	 
	m2
	23,7
	        950.000   
	     22.515.000 

	4
	Nhân công lắp đặt màn hình led
	Nhân công lắp đặt, hoàn thiện, bàn giao công nghệ
	 
	 
	m2
	23,7
	        750.000   
	     17.775.000 

	5
	Tủ điện cho màn hình led
	Tủ điện nhập khẩu nguyên chiếc
Điều khiển thủ công: Bật ( màu xanh) và Tắt (Màu đỏ)
• Kiểm soát thời gian: 4 cài đặt
• Điều khiển từ xa: 100 mét, có ăng ten và bộ điều khiển kèm theo
• Giao thức điều khiển: MODBUS-RTU 485
• Điều khiển qua máy tính: Phần mềm MINI control chuyên dụng
• Công suất định mức: 15KW
• Cáp điện đầu vào: 4*6mm²+4m m²
• Điện áp đầu ra:một pha 220V
• Công suất một kênh đầu ra: Dưới 5KW
• Chế độ đầu ra :3 đường (3 Aptomat đơn)
	AP-MINI-15KW
	AP -POWER
	Cái
	1
	     4.500.000   
	       4.500.000 

	TỔNG CỘNG
	325.230.000

	THUẾ GTGT 8%
	26.018.400

	TỔNG THANH TOÁN
	351.248.400

	TỔNG CỘNG 2 màn
	407.436.000

	THUẾ GTGT 8% 2 màn
	32.594.880

	TỔNG THANH TOÁN 2 màn
	440.030.880

	(Bằng chữ: : Bốn trăm bốn mươi triệu, không trăm ba mươi nghìn, tám trăm tám mươi đồng./.)
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