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	UBND XÃ KIẾN HẢI
PHÒNG KINH TẾ

Số: 40/KT-XD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Kiến Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

	V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh, thôn Tân Linh, xã Kiến Minh.
	


	Kính gửi:
	Văn phòng HĐND&UBND xã.


Phòng Kinh tế nhận được Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 05/6/2025 của Ủy ban nhân dân xã Minh Tân đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nơi làm việc của cán bộ, công chức xã Kiến Hải;
Căn cứ hồ sơ trình thẩm định gửi kèm tờ trình thẩm định;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc Hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Quyết định số 2595/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 117/QĐ-SXD ngày 24/03/2022 của Sở xây dựng thành phố Hải Phòng về việc công bố đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2022; Quyết định số 156/QĐ-SXD ngày 13/5/2022 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công thành phố Hải Phòng năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của UBND huyện Kiến Thụy về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình sửa chữa trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Phòng Kinh tế thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa nơi làm việc của cán bộ, công chức xã Kiến Hải, bao gồm các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH
- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa nơi làm việc của cán bộ, công chức xã Kiến Hải.
- Nhóm công trình: Công trình dân dụng, cấp III.
- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND&UBND xã
- Giá trị dự toán xây dựng công trình trình thẩm định: 7.552.675.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách xã.
- Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng.

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Bạch Đằng 189.
II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định:

- Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 05/6/2025 của Ủy ban nhân dân xã Minh Tân đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nơi làm việc của cán bộ, công chức xã Kiến Hải.
- Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của UBND huyện Kiến Thụy về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình sửa chữa trên địa bàn huyện Kiến Thụy.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

2. Hồ sơ tài liệu, thiết kế công trình:
Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình:

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

- Dự toán xây dựng công trình.

- Thiết kế bản vẽ thi công công trình.

3. Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình:

Đơn vị lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Bạch Đằng 189.
- Giấy phép kinh doanh số 0201643152 đăng ký lần đầu ngày 05/8/2015 và đăng ký thay đổi lần đầu ngày 04/4/2025.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:

+  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ Xây dựng;

+ TCVN 4319: 2012 “Nhà và Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”;

+ TCVN 2737: 2023 “Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 10304: 2014 “Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế”

+ TCXD 9362: 2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nền và công trình”;

+ TCXD 5574: 2018 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 5575: 2024 “Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 5573: 2011 “Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 4474: 1987 “Thoát nước bên trong nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 4513: 1988 “Cấp nước bên trong nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCXDVN 33: 2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 7957: 2008 “Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 9385: 2012 “Chống sét cho các công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống”;

+ TCVN 3890: 2021  “Phòng cháy chữa cháy – phương tiện hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí”;

+ TCXD 9207: 2012 “Đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCXD 9206: 2012 “Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 4601: 2012 “Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế”;

+ TCXD 204: 1998 “Bảo vệ công trình xây dựng, phòng chống mối mọt cho các công trình xây dựng mới”;

+ TCXDVN 259: 2001 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo”;

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác.

2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:
* Sửa chữa Khối nhà A – Trụ sở UBND xã Kiến Hải

Khu làm việc 2 tầng nhà A: cải tạo khu văn phòng và phụ trợ thành khu bếp, kho và các phòng làm việc. Nội dung cụ thể như sau:

- Phá dỡ tường ngăn phòng, vận chuyển vôi thầu đổ đi;

- Bóc nền gạch cũ khu nhà ăn, vận chuyển đổ đi, lát nền gạch mới kích thước 600x600, vữa xi măng M75;

- Làm thêm khu nhà kho phía sau bếp diện tích 14,8m2, lắp đặt thiết bị bếp, bàn đá, chậu rửa và hệ thống cấp điện, cấp thoát nước;

- Ốp nhựa nano phòng bếp cũ thành phòng làm việc, ốp cao sát trần;

- Đóng trần thạch cao thả khu bếp + ăn và trần phẳng khu làm việc tầng 3, bả và sơn hoàn thiện;

- Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ, vách kính khu bếp + ăn, cửa khung nhôm kính an toàn; cửa phòng làm việc tầng 3 sử dụng cửa pano gỗ tự nhiên, khuôn cửa kép, sơn PU hoàn thiện;

- Cạo sơn cũ, bà và sơn lại trong và ngoài nhà, 1 nước lót, 2 nước phủ.
* Sửa chữa tầng 2 Khối nhà B – Trụ sở UBND xã Kiến Hải

Khu làm việc tầng 2 nhà B được cải tạo thành phòng làm việc cho Phó chủ tịch, Phó Chánh văn phòng và kho lưu trữ với nội dung như sau:

- Đục bỏ lớp gạch cũ trong phòng, lát gạch mới kích thước 600x600, vữa xi măng M75 các phòng khác và lát sàn gỗ công nghiệp phòng Phó chủ tịch;

- Róc toàn bộ vữa trát tường, xây ngăn phòng đảm bảo công năng, trát lại vữa XM mác 75, bả và sơn hoàn thiện 1 nước lót, 2 nước phủ;

- Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ hiện trạng, lắp mới cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính an toàn;

- Chạy lại hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, đóng mới trần thạch cao;

- Ốp tường phòng Phó chủ tịch bằng gỗ công nghiệp.

* Sửa chữa nhà làm việc số 1 - Trụ sở xã Tân Phong cũ
Tầng 1:

-
Nền:

+ Nền trong nhà đục tẩy gạch lát nền, láng vữa xi măng mác 75 dày 20 lát gạch granite kích thước 600x600, chân tường ốp baget 600x120mm.

-
Tường:

+ Tường trong, ngoài nhà cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt lăn sơn trực tiếp 3 nước hoàn thiện;

- Dầm, trần:

+ Trần trong phòng, hành lang cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt lăn sơn trực tiếp 3 nước hoàn thiện. 

- Cửa đi, cửa sổ:

+ Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ (vị trí kí hiệu trên mặt bằng cải tạo) cải tạo má cửa, thay bằng cửa nhôm hệ kính dán an toàn dày 6.38mm; cửa sổ bổ sung hoa thoáng inox 12,7x12,7x1,0mm;

+ Bổ sung vách nhựa ngăn phòng trục 8-E,E; 5,6-C; 9,10-C bằng tấm nhựa 2 mặt khung xương thép hộp;

+ Thay mới vách kính trục 5,6-D,E; 6,7-D,E (xem vị trí trên mặt bằng cải tạo) bằng vách panel dày 50mm;

- Điện

+ Sửa chữa lắp đặt lại đường dây điện hư hỏng, bổ sung thay mới thiết bị điện. 

Tầng 2:

- Tường:

+ Tường trong, ngoài nhà cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt lăn sơn trực tiếp 3 nước hoàn thiện;

- Cửa đi, cửa sổ:

+ Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ (vị trí kí hiệu trên mặt bằng cải tạo) cải tạo má cửa, thay bằng cửa nhôm hệ kính dán an toàn dày 6.38mm; cửa sổ bổ sung hoa thoáng inox 12,7x12,7x1,0mm;

- Dầm, trần:

+ Trần hành lang cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt lăn sơn trực tiếp 3 nước hoàn thiện.

* Sửa chữa nhà làm việc số 2 – Trụ sở UBND xã Tân Phong
Tầng 1:

-
Nền:

+ Tháo dỡ cửa sổ, hoa sắt cửa sổ S1 trục 6,7-C; B,C-8; 7,8-B, xây bịt bằng gạch đặc không nung vxm mác 75, trát vữa xi măng mác 75 dày 20, sơn trực tiếp 3 nước hoàn thiện; 

+ Tháo dỡ cửa đi D1 trục 7,8-B, xây bịt bằng gạch đặc không nung vxm mác 75, trát vữa xi măng mác 75 dày 20, sơn trực tiếp 3 nước hoàn thiện;

-
Tường:

+ Tường trong, ngoài nhà cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt lăn sơn trực tiếp 3 nước hoàn thiện.

- Trần:

+ Trần trong nhà, hành lang vệ sinh cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh sơn trực tiếp 3 nước hoàn thiện.

- Điện

+ Bổ sung 01 điều hòa 1 chiều 18.000BTU (ống gas điều hòa phi 6,4 -  phi 9,6 + ống xốp bảo ôn 4m).

Tầng 2:

- Tường:

+ Tường trong, ngoài nhà cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt lăn sơn trực tiếp 3 nước hoàn thiện.

- Trần:

+ Trần trong nhà, hành lang vệ sinh cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh sơn trực tiếp 3 nước hoàn thiện.

- Mái: Sê nô mái

+ Bổ sung 04 vị trí ống TNM-D90 (vị trí trền mặt bằng mái)
3. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng trình thẩm định: 

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; 

- Công bố giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 04 năm 2025 số 10/CBG-SXD ngày 10/11/2025; giá vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
1. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập dự toán xây dựng: Đủ năng lực.

2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng: Phù hợp với nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

3. Giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư: Đề nghị Chủ đầu tư xem xét thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án có đủ năng lực để thực hiện quản lý dự án.

4. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế xây dựng: 

- Bản vẽ PD.01 không đồng nhất với các bản vẽ khác tại vị trí phòng tạm giam không có cửa sổ phía sau (trục C/1-2).
- Bổ sung vị trí phá lớp vữa trát tường.
- Bản vẽ CT.10: Sửa lại vị trí cửa vào phòng Chánh văn phòng theo thực tế.

- Bản vẽ CT.09; CT.10; CT.14: Số lượng cửa không đồng nhất giữa bản vẽ và khối lượng ở CT.14

- Bổ sung bản vẽ điện, nước các phòng, thống kê thiết bị.

- Sửa trữa nhà làm việc số 1 trụ sở UBND xã Tân Phong: bổ sung bản vẽ xác định các vị trí sửa chữa: cửa, vị trí cạo sơn.
V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN
1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế: Cơ bản phù hợp, tuy nhiên một số đầu việc không phù hợp cần xem xét điều chỉnh sửa đổi khối lượng dự toán.

2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình: Các hạng mục xây lắp cơ bản đã áp dụng đúng các định mức dự toán, đơn giá; còn một số hạng mục áp dụng chưa đúng đơn giá tại thời điểm thẩm định.

Ngoài ra đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh một số khối lượng sau:

	STT
	Công tác/khối lượng trình thẩm định
	Sau thẩm định
	Lý do

	1 
	Mã công tác: TT
Tháo dỡ dây điện, thiết bị điện bị hư hỏng

Khối lượng: 6 công
	Mã công tác: TT

Tháo dỡ dây điện, thiết bị điện bị hư hỏng

Khối lượng: 2 công
	

	2 
	Mã công tác: TT

Phá bỏ bàn bếp cũ 

Khối lượng: 2 công
	Mã công tác: TT

Phá bỏ bàn bếp cũ 

Khối lượng: 1 công
	

	3 
	Mã công tác: AA.31312

Tháo dỡ cửa bằng thủ công 

Khối lượng: 10,73 m2
	Mã công tác: AA.31312

Tháo dỡ cửa bằng thủ công 

Khối lượng: 2,8 m2
	

	4 
	Mã công tác: SA.32111

Cắt tường phục vụ thi công

Khối lượng: 16,2 m
	Mã công tác: SA.32111

Cắt tường phục vụ thi công

Khối lượng: 2 m
	

	5 
	Mã công tác: SA.11821
Cạo, vệ sinh trần trong phòng
Khối lượng: 185,63 m2
	Giảm trừ
	- Đóng trần thả nhà ăn
- Không cải tạo trần khu văn phòng

	6 
	Mã công tác: SB.61233A
Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM M75, PCB30
Khối lượng: 126,96 m2
	Mã công tác: SB.61233A

Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM M75, PCB30

Khối lượng: 68,996 m2
	

	7 
	Mã công tác: SA.32111
Cắt tường phục vụ thi công

Khối lượng: 35,96 m
	Mã công tác: SA.32111

Cắt tường phục vụ thi công

Khối lượng: 8 m
	

	8 
	Mã công tác: SA.11821
Cạo, vệ sinh trần trong phòng
Khối lượng: 185,873 m2
	Mã công tác: SA.11821

Cạo, vệ sinh trần trong phòng

Khối lượng: 170,4 m2
	

	9 
	Mã công tác: SB.61233A
Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM M75, PCB30
Khối lượng: 184,8 m2
	Mã công tác: SB.61233A

Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM M75, PCB30

Khối lượng: 59,24 m2
	Xây bịt cửa + lỗ thông gió

	10 
	Mã công tác: AK.74120
Thi công mặt sàn gỗ, ván dày 3cm
Khối lượng: 135,324 m2
	Mã công tác: AK.74120

Thi công mặt sàn gỗ, ván dày 3cm

Khối lượng: 124,574 m2
	

	11 
	Mã công tác: AK.66210
Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao

Khối lượng: 135,324 m2
	Mã công tác: AK.66210

Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao

Khối lượng: 124,574 m2
	

	12 
	Mã công tác: SA.11821
Cạo bỏ lớp sơn cũ và vệ sinh lớp sơn tường ngoài nhà
Khối lượng: 726,285 m2
	Mã công tác: SA.11821

Cạo bỏ lớp sơn cũ và vệ sinh lớp sơn tường ngoài nhà

Khối lượng: 620,47 m2
	

	13 
	Mã công tác: SA.11821
Cạo bỏ lớp sơn cũ và vệ sinh lớp sơn dầm + trần hành lang

Khối lượng: 397,043 m2
	Mã công tác: SA.11821

Cạo bỏ lớp sơn cũ và vệ sinh lớp sơn dầm + trần hành lang

Khối lượng: 250,38 m2
	

	14 
	Mã công tác: SB.81411

Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường

Khối lượng: 726,285 m2
	Mã công tác: SB.81411

Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường

Khối lượng: 620,47 m2
	

	15 
	Mã công tác: SB.82514
Sơn tường ngoài nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ
Khối lượng: 1.200 m2
	Mã công tác: SB.82514

Sơn tường ngoài nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ

Khối lượng: 948,13 m2
	

	16 
	Mã công tác: TT
Sản xuất, lắp dựng cửa đi 1 cánh mở quay, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm (bao gồm phụ kiện, lắp đặt)
Khối lượng: 30,44 m2
	Mã công tác: TT

Sản xuất, lắp dựng cửa đi 1 cánh mở quay, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm (bao gồm phụ kiện, lắp đặt)

Khối lượng: 18,17 m2
	

	17 
	Mã công tác: TT
Sản xuất, lắp dựng cửa đi 2 cánh mở quay, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm (bao gồm phụ kiện, lắp đặt)
Khối lượng: 27,788 m2
	Mã công tác: TT

Sản xuất, lắp dựng cửa đi 2 cánh mở quay, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm (bao gồm phụ kiện, lắp đặt)

Khối lượng: 14,82 m2
	

	18 
	Mã công tác: TT
Sản xuất, lắp dựng cửa sổ 2 cánh mở trượt, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm (bao gồm phụ kiện, lắp đặt)
Khối lượng: 46,37 m2
	Mã công tác: TT

Sản xuất, lắp dựng cửa sổ 2 cánh mở trượt, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm (bao gồm phụ kiện, lắp đặt)

Khối lượng: 26,74 m2
	

	19 
	Mã công tác: AK.51283A

Lát nền, sàn, kích thước gạch 600x600, vữa XM mác 75, PCB30

Khối lượng: 162,598 m2
	Mã công tác: AK.51283A

Lát nền, sàn, kích thước gạch 600x600, vữa XM mác 75, PCB30

Khối lượng: 58,2 m2
	

	20 
	Mã công tác: SB.63113A
Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 2cm, vữa XM M75, PCB30
Khối lượng: 180,215 m2
	Mã công tác: SB.63113A

Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 2cm, vữa XM M75, PCB30

Khối lượng: 116,9 m2
	

	21 
	Mã công tác: SA.21243 

Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính

Khối lượng: 54,768 m2
	Mã công tác: SA.21243 

Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính

Khối lượng: 30,2 m2
	

	22 
	Mã công tác: SA.11811
Cạo lớp sơn trên bề mặt tường ngoài nhà
Khối lượng: 815,682 m2
	Mã công tác: SA.11811

Cạo lớp sơn trên bề mặt tường ngoài nhà

Khối lượng: 721,5 m2
	

	23 
	Mã công tác: SB.91511
Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại ra vị trí tập kết
Khối lượng: 22,36 m3
	Giảm trừ
	

	24 
	Mã công tác: SB.91511
Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại ra vị trí tập kết
Khối lượng: 4,01 m3
	Giảm trừ
	


- Giá trị dự toán xây dựng công trình (làm tròn): 5.134.666.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm tỷ một trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)

* Trong đó: 

	- Chi phí xây dựng  
	:
	4.220.628.000
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án 
	:
	145.443.000
	đồng

	- Chi phí tư vấn ĐTXD 
	:
	434.429.000
	đồng

	- Chi phí khác 
	:
	89.658.000
	đồng

	- Chi phí dự phòng
	:
	244.508.000
	đồng


* Giảm so với dự toán trình thẩm định: 2.418.009.000 đồng.

Nguyên nhân giảm: Điều chỉnh hạng mục công việc tại mục IV; khối lượng tại mục V, áp dụng mã đơn giá, giá vật liệu tại thời điểm thẩm định theo Công bố giá vật liệu số 10/CBG-SXD ngày 10/11/2025 của Sở Xây dựng Hải Phòng và các chi phí kèm theo trong dự toán xây dựng công trình. 

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đủ điều kiện phê duyệt để triển khai thực hiện sau khi Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh nội dung tại mục IV, mục V. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, thực hiện ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng nêu tại văn bản này, cũng như tính chính xác về thông tin đã cung cấp.

Yêu cầu, kiến nghị đối với Chủ đầu tư: Việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiểm tra, rà soát việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Nội dung thẩm định nêu trên không thay thế trách nhiệm của Chủ đầu tư, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong công tác quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế, dự toán và thực hiện công trình.

- Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

- Trong quá trình thực hiện, yêu cầu Chủ đầu tư và đơn vị thi công tuân thủ Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành khác có liên quan. Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng; thực hiện tổ chức thu hồi tài sản; nghiệm thu, thanh toán theo thực tế thực hiện, tuân thủ điều kiện các quy định hiện hành có liên quan.

- Báo cáo tiến độ thường xuyên về Ủy ban nhân dân xã. Chịu sự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của Phòng Kinh tế được quy định tại Điều 22, Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: KTHT&ĐT.
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