1. GIỚI THIỆU CHUNG VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN
· Tên dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh.
· Quy mô: Tổng chiều dài khoảng 314m. Bao gồm:
· Đoạn cống hộp loại 1x1m dài 88m (khu dân cư hẹp).
· Đoạn cống hộp loại 3x3m dài 226m (nối ra kênh cấp 1).
· Thời gian thực hiện: 270 ngày.
· Cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

2. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG
2.1. 
Tổ chức mặt bằng thi công 
Nhà thầu sẽ thiết lập tổng mặt bằng bao gồm:
· Khu vực lán trại và kho bãi: Bố trí kho bãi tập kết vật liệu, cấu kiện đúc sẵn gần tuyến thi công để thuận tiện vận chuyển.
· Hệ thống kỹ thuật: Lắp đặt hệ thống điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt. Thiết lập hệ thống thoát nước tạm để tránh ngập úng và ô nhiễm.
· Vệ sinh môi trường: Bố trí khu vực thu gom phế thải, đất đá dư thừa và nhà vệ sinh tạm cho công nhân.
2.2. 
Nhân sự và Máy móc 
· Bộ máy quản lý: Gồm Chỉ huy trưởng công trường, cán bộ phụ trách kỹ thuật, quản lý chất lượng và các tổ đội trưởng.
· Nhân sự: Huy động công nhân kỹ thuật có tay nghề (thợ điện, thợ cơ khí, vận hành máy...) phù hợp với biểu đồ tiến độ.
· Máy móc: Lập danh mục thiết bị (máy xúc, máy đóng cọc, máy trộn...) đảm bảo công suất và độ chính xác kỹ thuật.

3. BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC CHÍNH
3.1. 
Công tác Đào, Đắp đất và San gạt 
· Quy trình: Trích dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn TCVN hiện hành.
· Thực hiện: Đào đất đúng cao độ thiết kế, có biện pháp gia cố thành hố đào để đảm bảo an toàn. Đất đắp được thực hiện theo từng lớp và đầm nén đạt độ chặt yêu cầu.
3.2. 
Công tác Đóng cọc và Xử lý móng 
· Sử dụng thiết bị ép/đóng cọc phù hợp với địa chất khu vực xã Kiến Minh.
· Kiểm tra chất lượng cọc đầu vào và theo dõi lực ép/độ chối để đảm bảo khả năng chịu tải của kết cấu móng cống.
3.3. 
Công tác Bê tông, Cốt thép và Ván khuôn 
· Cốt thép: Sử dụng thép tròn trơn (TCVN 1651-1:2018) và thép thanh vằn (TCVN 1651-2:2018). Thép phải sạch gỉ, gia công đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
· Ván khuôn: Đảm bảo độ kín khít, vững chắc để không làm mất nước xi măng và biến dạng kết cấu bê tông.
· Bê tông: Sử dụng xi măng Pooclan PCB30/PCB40 đạt chuẩn. Cát và đá phải sạch, đúng mô đun độ lớn theo TCVN 7570:2006. Quá trình đổ bê tông phải liên tục và đầm kỹ.

4. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU 
Mọi vật liệu đưa vào công trường phải tuân thủ quy trình kiểm soát nghiêm ngặt:
· Hồ sơ pháp lý: Xuất trình chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ), catalog và kết quả thí nghiệm.
· Kiểm tra tại hiện trường: Các nhóm vật liệu (xi măng, cát, đá, thép, gạch bê tông) phải được lấy mẫu thí nghiệm tại các phòng LAB được cấp phép.
· Gạch bê tông: Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6477:2016, độ rỗng không quá 65% và mác đạt từ 75 trở lên.

5. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
5.1. 
An toàn lao động 
· Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (BHLĐ) cho công nhân.
· Huấn luyện an toàn lao động định kỳ và có sổ nhật ký theo dõi.
· Thiết lập hệ thống an toàn điện và phòng cháy chữa cháy trên công trường.
5.2. 
Bảo vệ môi trường 
· Chống ô nhiễm: Xe vận chuyển phải được che chắn kín, không để rơi vãi bùn đất xuống đường.
· Giảm tiếng ồn: Ưu tiên giải pháp thi công ít rung động khi làm việc gần khu dân cư.
· Quản lý chất thải: Nhà thầu tự lo bãi đổ thải, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo đúng quy định của chính quyền địa phương.

6. CAM KẾT BẢO HÀNH 
Nhà thầu cam kết bảo hành các hạng mục công trình tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, tuân thủ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

