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	PHÒNG KINH TẾ XÃ KIẾN MINH
TỔ THẨM ĐỊNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Kiến Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

	V/v báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật  đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
	


Kính gửi: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2023/TT-BXD và Thông tư số 01/2025/TT-BXD; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2025/TT-BXD;
Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Căn cứ các Quyết định của Sở Xây dựng Hải Phòng: số 479/QĐ-SXD ngày 01/11/2024 của Sở Xây dựng Hải Phòng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; số 508/QĐ-SXD ngày 04/11/2024 của Sở Xây dựng Hải Phòng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Căn cứ vào hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng;
          Tổ thẩm định Phòng Kinh tế xã báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng, như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH	
1. Tên công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình.
· Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
· Phân loại công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
· Phân cấp công trình: Công trình cấp IV.
3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh.
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh.
5. Địa điểm xây dựng: xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
  6. Giá trị tổng mức đầu tư trình thẩm định: 2.666.629.000 đồng.
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố
8. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026.
9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
*/ Tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng trong Khảo sát:
	- Hệ tọa độ quốc gia VN2000, kinh tuyến trục 145o45’, múi chiếu 3o.
	- Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43 – 90 Quy phạm Đo vẽ bản đồ địa hình.
[bookmark: _GoBack]- TCVN 8477-2010: Thành phần, khối lượng khảo sát hình trong giai đoạn lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi;
- TCVN 8223:2009: Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh;
*/ Tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng trong thiết kế:
	- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;
	- TCVN 4118:2012: Công trình thủy lợi – hệ thống tưới tiêu – yêu cầu thiết kế;
	- TCVN 8305:2009: Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu;
	- TCVN 5574:2023 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;
	- TCVN 4085:2011 - Kết cấu gạch đá  - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu;
	- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;
	- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác;
10. Nhà thầu lập Báo cáo KTKT: Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Viễn Đông.
11. Nhà thầu thẩm tra Báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng.
II. HỒ SƠ TRÌNH THẦM ĐỊNH
1. Văn bản pháp lý, tài liệu thiết kế và dự toán:
- Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Kiến Minh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí công trình.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;
- Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình;
- Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:
- Thông tin năng lực của Nhà thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Nhà thầu thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, chủ trì thẩm tra (bản sao có chứng thực).
III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẦM ĐỊNH
[bookmark: _Toc75428118]1. Mục tiêu đầu tư:
  Điều tiết nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh môi trường. Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng, hoàn thiện các tiêu chí về nông nghiệp – thủy lợi, đáp ứng yêu cầu về giao thông nội đồng, giao thông cho quá trình sản xuất của nhân dân cũng như các phương tiện cơ giới nông nghiệp.
2. Quy mô đầu tư xây dựng:
[bookmark: _Toc75428119]- Nạo vét, đắp bờ kênh, vớt bèo lòng kênh đảm bảo cho việc lưu thông, đi lại, tưới, tiêu nước của bà con cũng như máy nông cụ, và các phương tiện giao thông khác trong công tác sản xuất cây trồng của địa phương.
3. Giải pháp thiết kế:
Hình thức, kết cấu: Kênh đất được xây dựng trên hiện trạng tuyến kênh cũ; mặt cắt thiết kế cho tuyến kênh là kênh hình thang, cụ thể như sau:
+ Tuyến 1: Kênh Long Rõ 1 thôn Đại Trà
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    230,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    0,00 (không đắp bờ trái)
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    1,50 
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               	Zđỉnh	=    +1,60m
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    +0,00m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    1,5m
+ Tuyến 2: Kênh Cửa Bắc Cửa 1 thôn Đại Trà
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    308,70m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    1,50
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    1,50m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               	Zđỉnh	=    +2,00m
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    +0,00m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    1,5
- Tập kết bùn lòng kênh thừa, vận chuyển đi bằng ô tô	
+ Tuyến 3: Kênh Bến Đò thôn Lạng Côn
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    745,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    1,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    1,50m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               	Zđỉnh	=    +1,90m
- Hệ số mái bờ kênh: 			mbờ	=    0,75
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    +0,00m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    1,50m	
+ Tuyến 4: Kênh giữa làng Cốc Liễn thôn Cốc Liễn
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    1044,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    0,00m (không đắp bờ trái)
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    2,00m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               	Zđỉnh	=    +2,00m
- Hệ số mái bờ kênh: 			mbờ	=    0,75
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    -0,20m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    4,00m	
+ Tuyến 5: Kênh Cầu Mới thôn Thọ Linh
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    334,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    0,00m (Không đắp bờ trái)
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    2,00m 
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    -0,30m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    5,00m
- Tập kết bùn lòng kênh thừa, vận chuyển đi bằng ô tô	
+ Tuyến 6: Kênh Láng Khoáng – Đồng Nhồi thôn Đức Phong
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    432,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    2,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    2,50m 
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    -0,20m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    8,00m
- Tập kết bùn lòng kênh thừa, vận chuyển đi bằng ô tô	
+ Tuyến 7: Kênh Cửa làng Vũ Vị thôn Vũ Vị
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    1202,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    1,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    1,50m 
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    -0,20m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    3,00m
+ Tuyến 8: Tuyến kếnh số 9 xã Kiến Minh
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    566,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    2,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    0,00m (không đắp bờ phải)
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    1,00
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    -0,20m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    5,00m
- Tập kết bùn lòng kênh thừa, vận chuyển đi bằng ô tô	
+ Tuyến 9: Tuyến kếnh ông Diện đi sông Cốc thôn Thấp Linh
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    306,40m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    1,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    0,00m (không đắp bờ phải)
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    -0,30m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    3,00m
+ Tuyến 10: Tuyến kênh số 10 xã Kiến Minh
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    227,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    2,0-3,0m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    2,5-3,0m 
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    1,00
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    -0,35m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    3,70m
+ Tuyến 11: Tuyến kênh Đồng Cờ đi Cống Trắng thôn Phong Cầu 2
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    900,00m
- Vớt bèo toàn bộ lòng kênh, vận chuyển bèo đổ đi
+ Tuyến 12: Tuyến kênh Trại Năm thôn Phong Cầu 2
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    427,5m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    2,0m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    1,5m 
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    1,00
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    +0,00m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    2,00m
+ Tuyến 13: Tuyến kênh Chân Mạ Đồng Giống thôn Phong Cầu 2
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    228,0m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    1,5m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    1,0m 
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    +0,30m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    1,00m
+ Tuyến 14: Tuyến kênh Lò Gạch 1 thôn Phong Cầu 2
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    161,2m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    1,0m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    1,0m 
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    +0,50m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    1,00m
+ Tuyến 15: Tuyến kênh Lò Gạch 2 thôn Phong Cầu 2
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:		L	=    190,0m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             	Btmặt 	=    1,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             	Bpmặt 	=    1,0m 
- Hệ số mái kênh: 				mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 			Zđ	=    +0,50m
- Chiều rộng đáy kênh:			B	=    1,00m
(Chi tiết xem thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)
4. Vật liệu sử dụng trong xây dựng: 
Các chủng loại vật liệu được sử dụng trong xây dựng công trình phải đáp ứng quy định theo Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/2/2021 về quản lý vật liệu xây dựng  & các quy định hiện hành về quản lý vật liệu xây dựng.
5. Căn cứ lập dự toán:
[bookmark: _Hlk188340831]	- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
	- Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ xây dụng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn mốt ố nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD, Thông tư 11/2021/TT-BXD, Thông tư 13/2023/TT-BXD; Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/05/2025 của Bộ Xây dựng sửa sổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hàng tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
	- Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-SXD ngày 1/11/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn TP Hải Phòng;
- Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-SXD ngày 4/11/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số giá tham khảo thực tế trên thị trường tại thời điểm lập dự toán.
IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
1. Sự tuân thủ  các quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng.
- Điều kiện năng lực của các tổ chức/cá nhân thực hiện thiết kế; lập dự toán xây dựng công trình: Đủ năng lực thực hiện theo quy định.
2. Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với nhiệm vụ thiết kế: phù hợp với quy mô xây dựng trong nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt.
3. Sự phù hợp của công trình với chủ trương đầu tư: Quy mô đầu tư xây dựng, phù hợp với quy mô, hiện trạng của công trình và phù hợp với chủ trương đầu tư xây dựng công trình.
4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực: Vị trí xây dựng công trình phù hợp với các công trình hiện có.
5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế bản vẽ thi công về đảm bảo an toàn xây dựng: 
- Giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận.
- Đề nghị Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn công trình và đề xuất giải pháp an toàn cho các công trình lân cận. Trong quá trình triển khai thi công Chủ đầu tư và các nhà thầu phải có biện pháp thi công hợp lý  để đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông xung quanh khu vực thi công. 
6. Sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật: Cơ bản phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định khác về xây dựng cơ bản.
7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ:
- Các hạng mục công việc thiết kế của công trình không phải thẩm duyệt thiết kế PCCC.
- Về môi trường: Đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị có liên quan phải  triển khai phải thực hiện theo quy định.
8. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng:
- Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế Khối lượng xây dựng trong dự toán đã được Cơ quan thẩm định điều chỉnh lại phù hợp với hồ sơ thiết kế, phù hợp với nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt;
 - Tính đúng đắn của việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước có liên quan đến các chi phí tính trong dự toán: Phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Giá vật liệu áp dụng đã được Cơ quan thẩm định đã điều chỉnh lại cho phù hợp đúng theo quy mô đầu tư của công trình;
- Sự phù hợp khối lượng xây dựng so với dự toán được duyệt: Đảm bảo đúng khối lượng theo dự toán đã lập.
          - Kết qủa tổng mức đầu tư sau thẩm định: 2.666.629.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn./.)
Trong đó:                                                                            đơn vị: đồng
	Chi phí xây dựng                                  
	:
	     1.990.945.000 

	Chi phí quản lý dự án                           
	:
	65.073.000

	Chi phí tư vấn ĐTXD
	:
	568.607.000

	Chi phí khác
	:
	37.004.000 

	Dự phòng chi
	:
	5.000.000


         9. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế:
- Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thực hiện kiểm tra, rà soát khối lượng, đơn giá, dự toán các hạng mục đảm bảo đầy đủ nội dung, phù hợp theo các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, rà soát, thực hiện các ý kiến thẩm định của Cơ quan chuyên môn đã nêu trong quá trình thẩm định, cũng như tính chính xác về thông tin cung cấp cho cơ quan thẩm định.
- Đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan phải tuân thủ nghiêm các quy định trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây hiện hành liên quan đến việc thi công và nghiệm thu công trình, hạng mục công trình.
- Trong quá trình thi công đơn vị thi công phải thi công đúng theo bản vẽ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình, thanh quyết toán đúng quy định hiện hành về xây dựng cơ bản, đồng thời có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường; Đơn vị thi công có trách nhiệm xây dựng biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế của công trình, tuyệt đối không được làm hư hại đến các kết cấu của công trình hiện có.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cần có biện pháp tổ chức và giám sát thi công phù hợp, đảm bảo an toàn lao động, an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Giá trị thanh, quyết toán theo khối lượng hoàn công công trình trên cơ sở bản vẽ thi công đã phê duyệt và sửa đổi bổ sung (nếu có);
V. KẾT LUẬN
- Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) của công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng, cơ bản phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; đủ điều kiện để trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.
Tổ thẩm định Phòng Kinh tế xã kính đề nghị phòng Kinh tế xã xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.
	              TỔ TRƯỞNG



                  






