CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 05  tháng 02 năm 2026
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH GĐ 2
Số: 02/KLHT-ĐD
Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm 
(Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Địa điểm: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
1. Đối tượng nghiệm thu: 

Nghiệm thu khối lượng hoàn thành các hạng mục thi công công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh. 
2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh 
- Ông: Vũ Hữu Hiệp


Chức vụ: Trưởng phòng
b. Đại diện TVGS: Công ty Cổ phần TVXD và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cương

Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành

Chức vụ: TVGS viên
c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn 

- Ông : Nguyễn Sĩ Sơn   


Chức vụ: Giám đốc
- Ông : Nguyễn Sĩ Thỏa        

Chức vụ: Kỹ thuật thi công

d. Đại diện QLDA: Công ty cổ phần Kiến Trúc xây dựng Hải Nguyên.

- Ông: Trần Đình Hưng


Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Hà Minh Hội


Chức vụ: Tổ Trưởng tổ QLDA 

3. Thời gian và địa điểm 

Bắt đầu: 
 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02  năm 2026. 

Kết thúc:  
09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2026.
Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Kiến Minh.
4. Nội dung nghiệm thu:

a. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng khi thi công, nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025 giữa phòng Kinh Tế xã Kiến Minh với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công xây dựng công trình;

b. Khối lượng thực hiện:

- Khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh thể hiện trong bảng tại phụ lục đính kèm biên bản này.
c. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

- Đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, quy định, quy phạm hiện hành.

5. Kết luận: 

- Chấp thuận nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở cho việc lập hồ sơ thanh toán./.
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BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh 
(Kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành số 02/KLHT-ĐD ký ngày 05/02/2026)
	STT
	Tên công tác
	ĐVT
	Khối lượng theo HĐ
	Khối lượng thực hiện

	1
	Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I
	100m3
	37,7189
	11,316 

	2
	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3
	m3
	195,260
	58,578 

	3
	Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	37,0988
	11,130 

	4
	Pông tông phục vụ thi công
	ca
	16,0
	5,000 

	5
	Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến và đi khỏi công trường
	ca
	1,0
	0,500 

	6
	Dọn mặt bằng thi công
	100m2
	44,4450
	13,334 

	7
	Tôn chống lầy (KH 10%)
	kg
	2.261,0
	678,300 

	8
	Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy
	công
	2,0
	0,600 

	9
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính D600
	đoạn ống
	32,0
	10,000 

	10
	Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính <=600mm
	cái
	32,0
	10,000 

	11
	Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m
	công
	16,0
	5,000 

	12
	Gia công và lắp dựng máng inox 304
	kg
	80,550
	15,826

	13
	Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng
	kg
	91,050
	17,889
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