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V/v báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2026


BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN
Công trình: Nâng cấp, cải tạo sân trường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng- Đông Phương
Kính gửi: Trường THCS Đại Đồng- Đông Phương
Thực hiện hợp đồng giữa trường THCS Đại Đồng- Đông Phương với Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Xây dựng MH2. Sau khi xem xét hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Xây dựng MH2 thông báo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Nâng cấp, cải tạo sân trường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng- Đông Phương, như sau:
Các căn cứ pháp lý: 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội khoá XIII; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội khoá XIV;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng; Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021của Bộ trưởng bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Căn cứ Thông tư số: 60/2025/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư số 14/2021/TT-BXD
ngày 08/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định
chi phí bảo trì công trình xây dựng

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định 49/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xay dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /    /2026 của Ủy ban nhân dân phường Thiên Hương về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình: Nâng cấp, cải tạo sân trường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng- Đông Phương
Căn cứ Quyết định số      /QĐ-THCS ngày    /   /2026 của trường THCS Đại Đồng – Đông Phương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo sân trường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng- Đông Phương
Căn cứ hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và các tài liệu có liên quan do Chủ đầu tư cung cấp;

Các văn bản khác có liên quan.

Kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán như sau: 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH
1.1. Thông tin về hồ sơ thẩm tra
- Công trình: Nâng cấp, cải tạo sân trường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng- Đông Phương
- Cấp công trình: Công trình dân dụng, Cấp III.
  - Giá trị dự toán: 2.697.141.000 đồng.

  (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn./.).
- Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
- Chủ đầu tư: Trường THCS Đại Đồng- Đông Phương
- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hải Phòng
- Nguồn vốn: Nguồn đấu giá đất của xã

2. DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM TRA
2.1. Văn bản pháp lý:

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /    /2026 của Ủy ban nhân dân phường Thiên Hương về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình: Nâng cấp, cải tạo sân trường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng- Đông Phương
2.2. Danh mục hồ sơ đề nghị thẩm tra:
- 01 tập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công khổ A3.
- 01 tập thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

- 01 tập hồ sơ dự toán xây dựng công trình.
3. QUY MÔ, GIẢI PHÁP THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
3.1. Danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:
	STT
	Tên Quy chuẩn, Tiêu chuẩn
	Ký hiệu

	I
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình thiết kế
	

	1. 
	Quy chuẩn Quốc gia về Quy hoạch xây dựng 
	QCVN 01 : 2021/BXD

	2. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
	QCVN 02:2022/BXD

	3. 
	Quy chuẩn Quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật 
	QCVN07 (01-:-05, 07) : 2023/BXD

	4. 
	Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
	TCVN 4319:2012

	5. 
	Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;
	TCVN 2737:2023

	6. 
	Nguyên tắc tính toán kết cấu xây dựng và nền;
	TCVN 9379:2012

	7. 
	Gạch bê tông 
	TCVN 6477 : 2016

	8. 
	Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế 
	TCVN 7957 : 2023

	9. 
	Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651 – 1 : 2018

	10. 
	Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn
	TCVN 1651 – 2 : 2018

	11. 
	Thép hình cán nóng – Thép góc cạnh đều;
	TCVN 7571-1 : 2019

	12. 
	Thép hình cán nóng – Thép góc cạnh không đều
	TCVN 7571-2 : 2019

	13. 
	Thép hình cán nóng – Thép chữ I
	TCVN 7571-15 : 2019

	14. 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn công tác bảo trì
	TCVN 9343 : 2012

	15. 
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 
	TCVN5308 : 1991

	16. 
	Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	TCVN 5574 : 2018

	17. 
	Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
	TCVN 5573:2011

	18. 
	Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
	TCVN 5575:2024

	19. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong thi công xây dựng 
	QCVN 18 : 2021/BXD

	20. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
	QCVN QTĐ 2009/BCT

	21. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
	QCVN 01 : 2008/BCT

	22. 
	Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 
	QĐ: 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021

	23. 
	Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng
	TCVN 13608:2023

	24. 
	Chiếu sáng tự nhiên trong nhà ở và công trình công cộng - Yêu cầu thiết kế
	TCVN 13983:2024

	25. 
	Quy phạm trang bị điện
	11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006,  11-TCN-21-2006

	26. 
	Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước, mạng lưới bên ngoài
	TCVN 3989 : 2012

	27. 
	Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao-sân thể thao
	TCVN 4205:2012

	II
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình thi công, nghiệm thu
	

	1. 
	Kết cấu BT và BTCT toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu 
	TCVN 4453 - 1995

	2. 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115 : 2019

	3. 
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN9340 : 2012

	4. 
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thi công 
	TCVN 4252 - 2012

	5. 
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055: 2012

	6. 
	 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447 : 2012

	7. 
	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361 : 2012

	8. 
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377-1-:-3:2012

	9. 
	Nước cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506 : 2012

	10. 
	Cát mịn cho bê tông và vữa 
	TCVN 10796 : 2015

	11. 
	Gạch bê tông
	TCVN 6477 : 2016

	12. 
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570 : 2006

	13. 
	Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260 : 2020

	14. 
	Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật 
	TCVN 4314 : 2022

	15. 
	Xi măng xây trát
	TCVN 9202 : 2012

	16. 
	 Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085 : 2011

	17. 
	Tiêu chuẩn cáp điện lực đi ngầm trong đất – phương pháp lắp đặt 
	TCVN 7997 : 2009

	18. 
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện 
	QCVN 01:2020/BCT


- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm khác liên quan.

3.2. Quy mô, giải pháp thiết kế
*) Quy mô:
- Cơ sở 1 (Thôn Phong Cầu, xã Kiến Minh): Xây dựng sân, cổng, tường rào, rãnh thoát nước
- Cơ sở 2 (Thôn Đại Trà Hải, xã Kiến Minh) : Sửa chữa sân, làm sân bóng đá mini kt  45x23m
*). Giải pháp thiết kế

- Tường rào: Phá dỡ tường rào hiện trạng cũ hỏng và xây lại với chiều dài 154,0m, tường 110 xây bổ trụ gạch 220 khoảng cách 3m/trụ. Tường cao 2,25m với giằng móng và giằng đầu tường BTCT đá 1x2 mác 250. Trát vữa XM mác 75 và sơn trực tiếp bằng sơn 2 nước lót 1 nước phủ. Trong đó có 84 m tường rào xây trên nền móng hiện trạng và 70m móng xây mới bằng gạch không nung vữa XM mác 75, lớp bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 dày 10cm.
- Xây mưới 01 cổng phụ: Chiều rộng thông thuỷ 3,4m, tạo bởi 02 trụ 720x720x2850mm. Ốp đá granito trụ cổng. Cánh cổng KT 3400x2150mm gia công bằng Inox hộp 304.

- Sân :

 + Làm mới 1970 m2 với các lớp kết cấu từ trên xuống như sau : Terazo 400x400mm, lắp vữa láng dày 2cm, bê tông nền đá 1x2 mác 200 dày 15cm, nilon chống mất nước, đất tự nhiên sau khi san gạt và đầm chặt.
- Rãnh thoát nước: Xây dựng 157m rãnh thoát nước B400: Bê tông đáy rãnh đá 2x4 mác 200 dày 10cm; Tường rãnh xây gạch không nung vữa xi măng mác 75 dày 11cm; Trát, láng thành rãnh vữa xi măng mác 75; Tấm đan nắp rãnh bằng bê tông cốt thép đúc sẵn đá 1x2 mác 200 dày 10cm.



- 09 Hố ga kích thước 1,14x1,14x1,2m; Bê tông đáy ga đá 2x4, mác 200 dày 10cm; Tường ga xây gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 75 dày 22cm; Miệng cổ ga bố trí thép hình làm khung viền cổ ga, đổ bê tông đá 1x2 mác 200. Trát, láng thành ga vữa xi măng mác 75 dày 2cm; Tấm đan nắp ga bằng bê tông cốt thép đúc sẵn đá 1x2 mác 200 dày 10cm.

b.2. Cơ sở 2 (Thôn Đại Trà Hải, xã Kiến Minh) :


- Xây dựng sân bóng đá mini KT 28x19m. Xung quanh sân bảo vệ bằng hàng rào lưới CPE D2.5 ô 145 cao 8m cùng hệ thống cột đèn điện, cột bát giác cao 9m D155/56. Cầu môn KT 3x2m khung thép ống tráng kẽm D76, khung treo lưới ống tráng kẽm D34.


+ Kết cấu nền sân từ trên xuống : Lớp hạt cao su dày 10mm (trung bình 5kg/m2); Lớp cát hạt mịnh dày 30cm ; Cỏ nhân tạo chiều cao cọng 50mm ; Lớp đá mi bụi 0x5mm dày 50mm ; Lớp đá 1x2 dày 100mm ; Lớp cát đen tôn nền đầm chặt K90 dày 150mm; Nền đất tự nhiên đầm chặt.


+ Lắp đặt hệ thống điện cao áp chiếu sáng sân bóng theo đúng tiêu chuẩn

- Sân : Làm mới 229 m2 với các lớp kết cấu từ trên xuống như sau : Terazo 400x400mm, lắp vữa láng dày 2cm, bê tông nền đá 1x2 mác 200 dày 10cm, nilon chống mất nước, đất tự nhiên sau khi san gạt và đầm chặt.
c. Vật liệu kết cấu chính:

+ Thép chịu lực loại AII, Rs=2800 kg/cm2;

+ Thép cấu tạo, thép đai sử dụng loại AI, Rs=2250 kg/cm2;

+ Cát láng, Bê tông dùng cát có ML>2,0;

+ Cát xây, trát dùng cát có ML=1,5-2,0;

+ Đá dùng đá tiêu chuẩn.

d. Giải pháp cấp điện:

* Nguồn điện: 

- Nguồn điện được cấp từ khu vực vào, giải pháp cấp điện trong công trình tuân thủ theo các quy phạm hiện hành của Nhà nước. Điểm đấu nối cung cấp điện cụ thể sẽ do Chủ đầu tư chỉ định.

Và một số công việc khác.

4. NHẬN XÉT VỀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM TRA

* Văn bản pháp lý do Chủ đầu tư cung cấp

Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ các văn bản pháp lý của dự án.

Sau khi nhận được hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, qua xem xét đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo về chất lượng hồ sơ đề nghị thẩm tra như sau:

* Quy cách và danh mục hồ sơ thực hiện thẩm tra:

- Hồ sơ đề nghị thẩm tra trình bày đúng quy cách và đủ danh mục theo đúng quy định.

* Về nội dung thiết kế:

- Về phương án thiết kế: Các hạng mục công trình được thiết kế với hình thức hài hòa với môi trường và cảnh quan xung quanh.

- Về công năng sử dụng: Hợp lý.
- Về phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu: Các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng có chất lượng đảm bảo và có tính chất phổ biến được sản xuất trong nước, sẵn có tại địa phương. Ngoài ra các vật liệu sử dụng đều hướng tới vật liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và có tính bền vững cao.

- Về ghi chú, chỉ dẫn kỹ thuật: Rõ ràng cụ thể, chi tiết, đủ điều kiện thi công.

* Về dự toán xây dựng + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Bản vẽ thiết kế thi công các hạng mục.
- Dự toán xây dựng công trình.

* Hồ sơ năng lực của Nhà thầu thiết kế

- Hồ sơ năng lực của Nhà thầu thiết kế: Hồ sơ năng lực của Công ty CP Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Hải Phòng bao gồm: Đăng ký kinh doanh; Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế công trình.

* Đánh giá về nội dung Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật
- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật do Chủ đầu tư cung cấp đủ điều kiện để tiến hành thẩm tra.

5. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT 

5.1. Về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế so với yêu cầu của Hợp đồng và quy định của pháp luật

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Hải Phòng là đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, có đăng ký ngành nghề phù hợp, có năng lực thực hiện công việc khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công công trình.
5.2. Về sự phù hợp của thiết kế với Quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng cho công trình

Tuân thủ Quy chuẩn bắt buộc trong thiết kế.

- Về cơ bản Nhà thầu thiết kế đã áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ việc thiết kế. 

- Về sự phù hợp của thiết kế so với thiết kế cơ sở hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt.

- Hồ sơ thiết kế tuân thủ theo đúng chủ trương và nhiệm vụ của chủ đầu tư đề ra.
5.3. Mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công trình và các yêu cầu về an toàn khác

- Đánh giá về nội dung Hồ sơ thiết kế

  Hồ sơ thiết kế được thể hiện trên bản vẽ A3, bản vẽ thể hiện cơ bản các chi tiết kiến trúc và kết cấu công trình, các bản vẽ đã tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm về thiết xây dựng, về quy trình xây dựng.
  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình được trình bày rõ ràng và thể hiện đầy đủ các nội dung công việc. Tuy nhiên bản vẽ vẫn còn một số lỗi cần phải chỉnh sửa.
Phương án kết cấu: Kết cấu chịu lực của công trình đảm bảo an toàn chịu lực; phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành nói trên. Tuy nhiên cần xem xét lại một số chi tiết, ghi chú trong kết cấu, và một số lỗi chính tả.
5.4. Về sự hợp lý của thiết kế đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng công trình.

Về giải pháp thiết kế đơn vị thiết kế đưa ra hợp lý, tiết kiệm.

6. KẾT QUẢ THẨM TRA DỰ TOÁN

* Các căn cứ áp dụng khi thẩm tra

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội khoá XIII; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội khoá XIV;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng; Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 sửa đổi định mức xây dựng tại Thông tư 12/2021/TT-BXD; Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 sửa đổi định mức xây dựng tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 14/01/2026 của Sở Xây dựng Hải Phòng về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-SXD ngày 14/01/2026 của Sở Xây dựng Hải Phòng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Thông báo giá vật liệu số 160/TB-SXD ngày 09/3/2026 về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng và giá thị trường tại thời điểm lập dự toán.

* Nhận xét về chất lượng hồ sơ dự toán công trình

- Nhìn chung phương pháp lập dự toán, cách xác định khối lượng công việc hợp lý. Cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán công trình đúng theo các thông tư và quyết định ban hành. Hồ sơ dự toán thiết kế được lập theo đúng đơn giá xây dựng và các bộ định mức theo tiêu chuẩn của Việt Nam. 

( Kết luận sơ bộ hồ sơ dự toán công trình đủ điều kiện để thẩm tra.

* Nguyên tắc thẩm tra

- Về sự phù hợp giữa khối lượng của dự toán với khối lượng thiết kế:  Kiểm tra việc bóc khối lượng trong dự toán có phù hợp bản vẽ thiết kế.

- Về tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng, định mức chi phí tỷ lệ, chi phí tư vấn và các khoản mục chi phí  khác trong dự toán công trình.

+ Kiểm tra việc áp dụng mã hiệu công việc có phù hợp với định mức và đơn giá hiện hành. Những công việc, công tác vận dụng áp dụng chưa đúng sẽ được chỉnh sửa lại cho hợp lý.

+ Kiểm tra việc áp dụng giá vật liệu tại thời điểm ban hành hồ sơ có phù hợp với mặt bằng giá thị trường và thông báo giá của Sở xây dựng.
+ Về tính toán các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán: Thẩm tra trên cơ sở rà soát lại việc áp dụng các hệ số để tính toán các nội dung chi phí khác do thiết kế lập nếu vận dụng áp dụng chưa đúng sẽ được chỉnh sửa lại cho hợp lý. Giá trị xây lắp trước thuế sau thẩm tra sẽ dùng để tính toán các chi phí khác trên cơ sở sử dụng hệ số tương ứng.

* Kết quả thẩm tra dự toán

1.Sau khi xem xét và sửa đổi bổ sung thì giá trị dự toán công trình sau thẩm tra như sau: 
BẢNG SO SÁNH 

	STT
	NỘI DUNG
	TƯ VẤN LẬP
	THẨM TRA
	CHÊNH LỆCH

	I
	Chi phí xây dựng
	2.201.455.000
	2.154.813.000
	-46.642.000

	II
	Chi phí quản lý dự án
	70.243.000
	68.754.000
	-1.489.000

	III
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	253.652.000
	251.825.000
	-1.827.000

	IV
	Chi phí khác
	43.356.000
	42.511.000
	-845.000

	V
	Dự phòng chi
	128.435.000
	125.895.000
	-2.540.000

	
	TỔNG CỘNG 
	2.697.141.000
	2.643.798.000
	-53.343.000


- Nguyên nhân tăng, giảm: 
+ Điều chỉnh lại khối lượng Inox cánh cổng theo bản vẽ

+ Điều chỉnh khối lượng thép hình viền cổ ga theo đúng bảng thống kê khối lượng thép cổ ga
+ Điều chỉnh lại khối lượng bê tông nền sân S1 tại cơ sở 2 từ bê tông đá 1x2 Mác 200 dày 15cm thành dày 10cm theo bản vẽ thiết kế

+ Giá sắt thép, cát đen theo thông báo giá tháng 2/2026 của sở Xây dựng Hải Phòng
7. KẾT LUẬN

 - Yêu cầu đơn vị thiết kế sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế, dự toán theo đề nghị của cơ quan thẩm tra trước khi trình Chủ đầu tư xem xét phê duyệt.
- Trên đây là kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nâng cấp, cải tạo sân trường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng- Đông Phương, của Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ xây dựng MH2 đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra, chỉnh sửa để đơn vị tư vấn thẩm tra triển khai các bước tiếp theo. Nếu còn vấn đề gì xin phản ánh kịp thời cho đơn vị thẩm tra để phối hợp giải quyết.
	Nơi nhận:

· Như kính gửi

· Đơn vị tư vấn thiết kế

· Lưu.
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