1. Bổ sung chi tiết móng trụ cổng phụ, bổ sung bản vẽ thép móng thể hiện bố trí thép móng. Dim bổ sung kích thước đế móng
2. 70m không có móng thể hiện vị trí trên bản vẽ
3. Thể hiện tường rào cũ cần phá dỡ vị trí nào, thuyết minh kích thước
4. Thể hiện vật liệu đáy ga thoát nước, rõ chi tiết ga thoát nước hơn
5. Bản vẽ kết cấu cột điện đâu? Bổ sung vị trí các cột trên mặt bằng Dim kích thước cụ thể trên mặt bằng để thi công
6. Cắt khe 2x4 của đường lăn, sân đỗ vị trí nào, thể hiện trên bản vẽ để thi công
7. Xem lại 02 trụ công ban đầu ốp đá Granit hay sơn??
8. Chỉnh lại chiều dày BT sân dưới lớp gạch ceramic 10cm
9. Cao độ hoàn thiện rãnh bằng cao độ sân khi hoàn thiện
10. [bookmark: _GoBack]Lưu ý lại cao độ sân sau khi cải tạo với cao độ sân hiện trạng, cải tạo xong xây rãnh thoát nước ổn không??? Bổ sung hướng thoát nước ra bên ngoài.
